2号

摩擦轮1 2：4300 3 4：3100

4号

摩擦轮1 2：4200 3 4：3100

在出现左右偏移时，只需改3 4摩擦轮，1 2摩擦轮对于左右的偏移影响不大

1 3 5飞镖打到小装甲板侧面导致屁股或者尾翼出了点问题，最好换一个屁股再测