5号飞镖

摩擦轮 1 2: 4000

摩擦轮 3: 3250 4: 3450

3号飞镖和6号飞镖尾部断裂，这种情况在上一版飞镖中很少见，可能是新模型的尾部开口大，飞镖壁相对厚度减小，强度降低。

还有两个缩口飞镖未修改，可以先不修改进行测试，进而比较这两版飞镖。